Checklist plinten plaatsen

Created: 8/16/2010

# Tasks:

☐ **Plinten verven en op maat zagen**

☐ **Zet de plinten eerst in de grondverf.**

*Laat dit opdrogen, en schuur vervolgens de plinten lichtjes op.*

☐ **Verf daarna de plinten met de gewenste lakverf, zodat ze goed bij de vloer passen.**

☐ **Doe dit aan weerszijden om te voorkomen dat de plinten kromtrekken.**

☐ **Meet de lengte van de muur waar je de eerste plint gaat bevestigen en zaag de plint op maat met een Decoupeerzaag.**

☐ **Mocht je ervoor kiezen de plinten vast te schroeven, boor je om de 30cm een gaatje door de plint met een houtboor van 3 mm.**

☐ **Plinten bevestigen**

☐ **Als je de plinten gaat lijmen, mag je ze meteen na het op maat zagen op de muur bevestigen.**

*Let er wel op dat je de ondergrond goed reinigt alvorens je de plinten aanbrengt.*

☐ **Gebruik een spuitpistool om de polymeer gelijkmatig over de plint te verdelen.**

☐ **Als je de plinten gaat schroeven, houd je ze tegen de muur en teken je de schroefgaatjes af met een potlood.**

☐ **Boor vervolgens de pluggaten in de muur met een steenboor van 6mm, plaats de pluggen en schroef de eerste plint vast.**

☐ **Plinten leggen in de buitenhoek**

☐ **Meet de lengte van de eerste plint, inclusief de dikte van de lat.**

☐ **Zaag daarna de lat met een verstekzaag.**

☐ **Leg nu het volgende plintdeel tegen de muur aan en teken de rand van de muur af op de lat.**

☐ **Zaag de lat weer in verstek, maar ditmaal met het verstek naar buiten toe, zodat de twee latten netjes in elkaar passen.**

☐ **Plinten leggen in de binnenhoek**

☐ **Leg de plint in de hoek en lijm/schroef deze vast.**

☐ **Zet de tweede lat tegen de eerste en zet een klein stukje plint tegen en evenwijdig met de eerste plint.**

☐ **Neem de contouren over op de tweede plint en zaag de tweede lat op deze lijn af.**