Checklist Zelf laminaat leggen

Created: 8/16/2010

# Tasks:

☐ **Voorbereiding ondergrond en laminaat**

☐ **Leg de verpakte laminaatplanken een aantal dagen op voorhand in de ruimte waar je ze gaat plaatsen**

*Zo vermijd je dat ze door mogelijke temperatuursverschillen krimpen of uitzetten.*

☐ **Het is niet nodig om laminaatplanken van verschillende verpakkingen met elkaar te mengen, zoals dat met parket vaak gebeurt.**

*Verschillen in kleur en tekening zijn er bij laminaatplanken nauwelijks.*

☐ **Ondergrond vlak en droog maken**

☐ **Zorg voor een droge, zuivere en vlakke ondergrond.**

*Dit is van groot belang als je een strakke en duurzame laminaatvloer wilt hebben.*

☐ **Als blijkt dat de ondergrond oneffenheden vertoont moet je die eerst egaliseren met bijvoorbeeld egalisatiemiddel.**

☐ **Als je je laminaatvloer over een bestaande plankenvloer of linoleum wilt leggen kijk dan hieronder bij tips.**

☐ **Vochtwerende folie en ondervloer leggen**

☐ **Vochtwerende folie leggen**

☐ **Om zeker te zijn dat de vloer droog blijft, bedek je de ondergrond met een vochtwerende folie (ondervloerfolie).**

☐ **Deze bestaat meestal uit rollen polyethyleen in diktes van 0,1 en 0,2mm.**

☐ **Rol de banen folie uit over de vloer (afplakken met dampdichte tape) en laat ze tegen de muur omhoog komen.**

☐ **Snij achteraf de resten weg met een breekmes.**

☐ **Ondervloer leggen**

☐ **De ondervloer (ook wel tussenvloer genoemd) bevordert de egalisatie en geluidsdemping en voorkomt slijtage.**

☐ **Een ondervloer kan bestaan uit polystyreen of polyethyleen (of softboard) en is verkrijgbaar in verschillende diktes (meestal 2, 3, 4 of 5,5mm).**

☐ **Als je een schone en vlakke ondergrond hebt kun je de ondervloer heel gemakkelijk leggen en vasttapen met bijvoorbeeld Alutape.**

☐ **Als je een voeg van 1cm laat tussen de tussenvloer en de omringende wanden en die vult met glaswol, kan je de geluidsoverdracht van en naar eventuele (onder)buren sterk inperken.**

☐ **Doe met het laminaat straks dan net hetzelfde.**

☐ **Laminaatplanken plaatsen**

☐ **Fabrikanten van laminaatvloeren werken meestal met een eigen systeem dat eenvoudig plaatsen mogelijk maakt (gebaseerd op het tand-, groef- en klikprincipe).**

☐ **Controleer bij de plaatsing van elke plank of ze in goede staat is en geen beschadigingen vertoont.**

☐ **Het laminaat wordt meestal in de lengte van de kamer gelegd, zo lijkt de kamer het grootst.**

☐ **Bij zeer smalle lange kamers kunt u eventueel overwegen het laminaat overdwars te leggen.**

☐ **Om de verschillende planken goed met elkaar te laten aansluiten, tik je ze bij met de hamer.**

☐ **Gebruik een aanslagblokje of een stukje laminaat (afval) om de planken niet te beschadigen.**

☐ **Laat 1cm ruimte tussen de laminaatvloer en wanden, deurposten of verwarmingsbuizen**

☐ **Gebruik hiervoor afstandsblokjes zodat je vlot kan doorwerken.**

☐ **Vloer afwerken en plinten plaatsen**

☐ **Als de volledige vloeroppervlakte met laminaat is afgewerkt, mag je de afstandsblokjes wegnemen.**

☐ **Vul de voeg van 1cm eventueel met glaswol of een ander geluidsdempend materiaal.**

☐ **Plaats nu plinten om de voeg mooi weg te werken.**

*Zorg ervoor dat de plint de voeg volledig onzichtbaar maakt, dus dat de plint dik genoeg is.*

☐ **Bij de deuropening gebruikt men meestal overgangsprofielen die een mooie aansluiting garanderen met de vloer uit een andere ruimte.**

☐ **Er bestaan diverse soorten naargelang de dikte en het materiaal van beide vloeren.**

☐ **Tips**

☐ **Ga uit van circa 10% zaagverlies dus koop 10% extra laminaat in.**

*Overgebleven verpakkingen kun je altijd ruilen.*

☐ **Om een bestaande plankenvloer met laminaat te bekleden, spijker je eerst alle loszittende vloerdelen goed vast.**

☐ **Ga je een bestaande vloer vervangen, verwijder dan langharige tapijten en naaldvilt.**

*Dampdichte vloerbekleding (bijvoorbeeld linoleum) mag blijven liggen.*

☐ **Ook een tussenvloer moet je uitkiezen op basis van je persoonlijke wensen.**

*Je hebt tussenvloeren die goed akoestisch of juist thermisch isoleren en tussenvloeren die je kan toepassen in combinatie met vloerverwarming.*

☐ **Rondom verwarmingsbuizen kun je speciale afwerkstukken plaatsen die daarvoor ontworpen zijn.**

☐ **Een handzaag heeft vaak een haakse verbinding van handvat en zaagblad: handig om snel even af te tekenen.**