Woning beveiliging checklist

Created: 3/17/2010

# Tasks:

☐ **Gewoonten**

☐ **Sluit bij het verlaten van de woning alle deuren en ramen goed af.**

☐ **Laat nooit briefjes op een deur achter voor een leverancier.**

☐ **Laat nooit een sleutel achter op een 'geheime' plek rondom het huis.**

☐ **Laat 's avonds een lampje branden als u weggaat.**

☐ **Vergeet niet de sleutel uit het slot te halen als u thuiskomt (aan de buitenkant)**

☐ **Zorg dat u het alarm nummer van de politie bij de hand heeft.**

☐ **Ben bewust van uw bezittingen.**

☐ **Zorg dat u altijd een beschrijving van uw kostbare bezittingen kunt geven.**

☐ **Zorg dat u het merk, type- en serienummer van dure spullen kunt geven aan de verzekering/politie.**

☐ **Noteer deze gegevens ergens (bij de politie kunt gratis speciale registratiekaarten krijgen).**

☐ **Merk uw kostbaarheden door bijvoorbeeld graveren.**

☐ **Heeft u een kluis of een andere speciale plaats voor kostbaarheden?**

☐ **Leg kostbaarheden nooit op een plek samen in het huis**

*Bijvoorbeeld in een juwelenkistje. Verspreid ze liever in het huis op verschillende plekken*

☐ **Rondom het huis.**

☐ **Verlicht kwetsbare punten rondom uw huis.**

☐ **Zorg dat er geen mogelijkheid is om makkelijk op het dak, balkon of in een raam geklommen kan worden**

*Zet bijvoorbeeld geen kliko naast een hoog raam.*

☐ **Berg ladders, gereedschap goed op.**

☐ **Sluit zo mogelijk uw tuin of oprijlaan af.**

☐ **Let bij beplanting van uw tuin erop dat een inbreek zich niet makelijk kan verstoppen of niet onzichtbaar kan werken.**

☐ **De deur.**

☐ **Zijn de kozijnen nog goed?**

☐ **Kijk of het mogelijk is om een schroevendraaier of mes in een kier van de deur ter hoogte van het slot te steken**

*Als dit kan moet dit aangepast worden.*

☐ **Zet een kwalitatief goed cilinder- of klavierslot op alle deuren.**

☐ **Zorg dat het bouwbeslag alleen met brute kracht van buiten verwijderd kan worden.**

☐ **Een cilinderslot mag niet meer dan 2 mm buiten het bouwbeslag uitsteken.**

☐ **Zorg dat een oplegslot niet via een brievenbus of van buitenaf bediend kunnen worden.**

☐ **Als een deur naar buiten draait moet deze voorzien zijn van scharnierbeveiligers zoals dievenklauwen.**

☐ **De glaslatten bij glazen deuren dienen zodanig bevestigd te worden dan ze niet makkelijk verwijderd kunnen worden.**

☐ **De achterdeur**

☐ **Dit is een zeer inbraakgevoelige deur**

*Loop de punten van het vorige punt goed door.*

☐ **De voordeur**

☐ **Voldoet deze deur aan eerdergenoemde checkpunten? (Zie "De deur")**

☐ **Heeft u een volledig gesloten door, zorg dan dat u toch kunt zien wie er voor de deur staat**

*eventueel met een kijkgaatje, of een camera.*

☐ **Denk er ook aan dat mensen niet agressief kunnen binnendringen**

*Bevestig bijvoorbeeld een dievenketting of kierstandhouder.*

☐ **Tuin- en balkondeuren**

☐ **Voldoen deze deuren aan eerdergenoemde checkpunten? (Zie "De deur")**

☐ **Controleer of het espagnolet nog goed werkt**

*(dit is een meerpuntssluiting voor ramen en deuren, met als kenmerk dat deze met Ã©Ã©n handeling op meer plaatsen gesloten worden. Espagnolets zijn er in inbouw- en opbouwuitvoering).*

☐ **Bij de betere espagnolets kan de hefboom op slot gezet worden.**

☐ **Zorg dat de stanggeleidingen goed zijn bevestigd.**

☐ **Controleer of de stang goed in de uitsparingen in de onder- en bovendorpel passen.**

☐ **Controleer of de afdekplaatsje van deze uitsparingen nog stevig zijn.**

☐ **Is het espagnolet afsluitbaar of op andere wijze tegen opwippen beveiligd?**

☐ **De schuifdeur**

☐ **Is de vergrendeling zodanig uitgevoerd (haakschoot) dat openschuiven niet meer mogelijk is?**

☐ **Kan de schuifdeur niet uit de rails worden gelicht?**

☐ **De garagedeur**

☐ **Voldoen deze deuren aan eerdergenoemde checkpunten? (Zie "De deur")**

☐ **Controleer of de loopdeur ook aan eerder genoemde checkpunten voldoet**

*I*

☐ **Functioneert de centraalsluiting van een kanteldeur goed?**

☐ **Zijn de stanggeleidingen naar behoren bevestigd?**

☐ **Passen de stangen nog goed in de daarvoor bestemde openingen?**

☐ **Het raam**

☐ **Verkeren de raamlijsten en kozijnen van ramen in de buitengevels (en van de berging) nog in goede staat?**

☐ **Is het onmogelijk bijvoorbeeld een schroevedraaier te steken in de kier van de sluitnaad ter hoogte van de sluiting?**

☐ **Bij ramen die naar buiten opendraaien: zijn deze voorzien van scharnierbeveiligers, zoals dievenklauwen**

*dievenpennen e.d.?*

☐ **Zijn de glaslatten zodanig bevestigd dat zij niet gemakkelijk kunnen worden verwijderd?**

☐ **Het draairaam**

☐ **Is het raamboompje afsluitbaar of op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd?**

☐ **Kan de raamuitzetter worden vastgezet?**

☐ **Kan men via een bovenlicht de hendel van het raam eronder met een hulpmiddel bereiken?**

☐ **Dubbele draairamen**

☐ **Wordt de sluitnaad goed door de stolpnaald of door een T-profiel afgedekt?**

☐ **Functioneert het espagnolet nog goed?**

☐ **Zijn de stanggeleidingen nog goed bevestigd?**

☐ **Past de stang nog in de daarvoor bestemde openingen in de boven- en onderdorpel (min**

*1 cm)?*

☐ **Zijn de afdekplaatjes van deze uitsparingen nog solide?**

☐ **Is het espagnolet afsluitbaar of is het raam op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd?**

☐ **Het schuifraam**

☐ **Is de vergrendeling zodanig uitgevoerd dat daarmee oplichten en/of openschuiven worden voorkomen?**

☐ **Zijn er voorzieningen aangebracht die voorkomen dat het raam uit de rails kan worden gelicht of kan worden opengeschoven?**

☐ **Valramen en kelderramen**

☐ **Zijn er maatregelen genomen om te voorkomen dat de valbeugels kunnen worden uitgebogen?**

☐ **Zijn deze valbeugels bevestigd met Ã©Ã©ntoerschroeven?**

☐ **Is de vergrendeling van dit raam afsluitbaar of op andere wijze tegen ongeoorloofd openen beveiligd?**

☐ **Bij kelderramen beneden het grondoppervlak: is het rooster van de lichtschacht tegen ongeoorloofd openen beveiligd?**

☐ **Bovenlichten**

☐ **Is het scharnierend uitzetijzer nog solide?**

☐ **Is ervoor gezorgd dat dit uitzetijzer niet kan weg klappen?**

☐ **Is naast dit uitzetijzer het raam voorzien van een afsluitbare vergrendeling of op andere wijze tegen openen beveiligd?**

☐ **Tuimelramen**

☐ **Is de vergrendeling van dit raam afsluitbaar of op andere wijze tegen openen beveiligd?**

☐ **Lichtkoepels**

☐ **Zijn er voorzieningen aangebracht die verhinderen dat de lichtkoepel vanaf het dak kan worden losgeschroefd en opgelicht?**

☐ **Zijn er voorzieningen aangebracht die voorkomen dat er naar binnen kan worden geklommen**